**Бекитилди**

**Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругу менен**

**2023-жылдын 13-майындагы № 535**

**Көрсөтмөлөр үчүн үлгүлөрдү тандоо/кабыл алуу үчүн**

**Сыноо лабораториясында тесттер**

**Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги**

**1 колдонуу аймагы**

1. Сыноо үчүн үлгү алуу маанилүү ишенимдүүлүгүн жана негиздүүлүгүн камсыз кылууга багытталган операция буюмдардын жана коргоо объекттеринин натыйжалары.

2. Үлгүлөрдү алуу талаптарга ылайык жүргүзүлөт, зарыл болгон өлчөмдө тандоо жана сыноо ыкмаларын белгилөө сыноо үчүн.

Шайкештикти милдеттүү түрдө тастыктоого карата, айрыкча үчүнчү жактын катышуусу менен тандоонун техникалык аспектилеринен тышкары үлгүлөрү, өз ара, анын ичинде ишти уюштурууга байланыштуу суроолор пайда болот өтүнмө ээси, сертификаттоо органы жана Сыноо лабораториясы гана эмес тандоо процессинин өзүндө, ошондой эле үлгүлөрдү колдонууда.

3. Бул Нускамалар тандоонун жалпы эрежелерин белгилейт үлгүлөр, аларды сыноо учурунда колдонуу.

4. Нускамалар Сыноо лабораториясы үчүн арналган Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана тестирлөө үчүн үлгүлөрдү берүүчү талапкерлер.

5. Бул Нускамага өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. Бул нускама тиешелүү түрдө токтотулушу мүмкүн министерствосунун буйругу менен.

**2. Терминдер жана аныктамалары**

6. Бул Нускамада төмөнкү терминдер колдонулат тиешелүү аныктамалар:

**– үлгү алуу** – объектти чагылдырган үлгүлөрдү алуу жол-жобосу боюнча сынолор;

– **продукциянын үлгүсү** – белгилүү бир буюмдун, тетиктин же бирдиги

үлгү ошол продуктунун өкүлү катары колдонулат изилдөө (сыноо) жана өлчөө;

**– өндүрүш бирдиги** – даана товардын өзүнчө көчүрмөсү же даана эмес буюмдардын белгилүү бир көлөмү;

**– үлгү** – казылып алынган даана эмес продукциянын белгилүү көлөмү андан жана качан бул буюмдардын өкүлү катары колдонулат изилдөө (сыноо) жана өлчөө;

**– продукциянын партиясы** – белгиленген сандагы бирдиктердин жыйындысы өтүнмө ээси тарабынан берилген бирдей аталыштагы жана аталыштагы буюмдар шайкештигин тастыктоону жүргүзүүгө;

**– үлгү –** партиядан же качан алынган үлгүлөрдүн жыйындысы продукцияны сериялык чыгаруу, партияга ылайыктуулугу женунде чечим кабыл алуу же белгиленген талаптарга массалык түрдө өндүрүлгөн продукция;

**– арыз берүүчү** – ишке ашырган жеке же юридикалык жак түздөн-түз же сиздин өкүлү аркылуу камсыз кылуу үчүн өтүнүч тестирлөө кызматтары.

**3. Жалпы жоболор**

7. Шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо менен үлгүлөрдү алуу бөлүштүрүү максатында аларды сыноо жана өлчөө үчүн жүргүзүлөт продукциянын жалпы саны боюнча алынган натыйжалар (берилген партия продукция же продукцияны сериялык чыгаруу) алардан алынган бул үлгүлөр.

8. Сынактарды алуу алдын ала белгиленгенге ылайык жүргүзүлүүгө тийиш эрежелер, алар жөнүндө маалымат кызыкдар үчүн жеткиликтүү болушу керек тараптар (адамдар). Үлгүлөрдү алуу эрежелери жөнүндө документтерде белгиленет стандартташтыруу (стандарттар жана башка документтер), методдор, программалар жана сыноо ыкмалары.

9. Продукциянын шайкештигин тастыктоого карата техникалык регламенттердин талаптары, үлгүлөрдү алуу эрежелери белгиленет белгиленген тартипте бекитилген документтерде эрежелерин камтыган стандартташтыруу жаатындагы документтердин тизмеси жана сыноо жана өлчөө ыкмалары, анын ичинде үлгүлөрдү алуу эрежелери, кабыл алынган техникалык колдонуу жана аткаруу үчүн зарыл жоболор жана шайкештикти баалоо.

Жеке адамга карата бул документтер жок болгон учурда техникалык регламенттердин же техникалык объекттердин талаптары жоболор белгиленген тартипте бекитилген эрежелерди колдонот жана сыноо жана өлчөө ыкмалары, анын ичинде үлгүлөрдү алуу эрежелери, шайкештикти баалоону жүргүзүү үчүн зарыл.

10. Тандоодо жалпысынан төмөнкүлөр эске алынат:

– партиялардын бир тектүүлүгү;

– курамы боюнча үлгүнүн репрезентативдүүлүгү;

– сан боюнча үлгүнүн репрезентативдүүлүгү;

– үлгүлөрдүн продукциянын идентификациялык мүнөздөмөлөрүнө ылайык келүүсү.

11. Дизайн, курамы жана технологиясы боюнча тандалган үлгүлөр өндүрүү үчүн арналган буюмдар менен бирдей болушу керек сатып алуучуга сатуу.

12. Продукциянын партиясынан үлгүлөрдү алуу, анын ичинде транспорттук контейнерлерде же транспорт каражаттарынын жүк жайларындагы, эске алган үлгү алуу схемасын колдонуу керек берилген партиянын гетерогендүүлүгүнүн мүмкүнчүлүгү. Тышкы натыйжалар ар кайсы жерлерден алынган үлгүлөрдү экспертизадан өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет үлгүлөрдү бекитүү үчүн зарыл шарт болуп саналат, сериянын бир тектүүлүгү продукциянын партиясынын шайкештигин тастыктоо тартибине.

13. Үлгүлөрдүн курамы бүтүндөй популяцияны чагылдырууга тийиш шайкештикти баалоонун предмети болгон бир тектүү продукциялар сыяктуу айрым түрлөрүнүн (бренддердин, моделдердин) касиеттериндеги айырмачылыктарды эске алуу менен жалпылык.

14. Үлгүлөрдүн саны боюнча тандап алуу негиздүү болушу керек өндүрүлгөн продукциянын шайкештиги жөнүндө чечимдерди кабыл алуу же үлгүдөгү тесттин оң натыйжалары менен берилген партия.

15. Үлгүлөрдү идентификациялоо эки максатта жүргүзүлөт:

- анын продукциясынын өзгөчөлүктөрүн аныктоо негизги өзгөчөлүктөрү;

- продукциянын үлгүлөрүнүн идентификациясын белгилөө шайкештигин ырастоо үчүн берилген.

Продукцияны идентификациялоо жүргүзүлөт: милдеттүү сертификациялоо менен - сертификаттоо боюнча орган же анын атынан башка компетенттүү уюм, шайкештикти декларациялоодо - арыз берүүчү.

16. Тандалган үлгүлөр өндүрүштүн башка бирдиктеринен бөлүнүп алынат, таңгакталган, мөөр басылган же чогултуу пунктунда мөөр басылган. Үлгүлөр үлгүлөр түрүндө жана өндүрүш бирдиктери түрүндө номерлер (коддор) ыйгарылат. Эгерде күйүк тандалган үлгүлөр өндүрүш учурунда жекече колдонулат белгилерди (номерлерди), андан кийин жүргүзүүдө үлгүлөрдү аныктоо үчүнизилдөөлөр (тесттер) жана өлчөөлөр бул сандарды колдонушат.

17. Үлгүлөрдү сактоонун, ташуунун жана даярдоонун бардык этаптарында тестирлөө учурунда, ошондой эле тестирлөө учурунда сакталышы керек продукциянын документтеринде белгиленген талаптар: колдонмодо же колдонуу боюнча нускама (колдонуу боюнча) ж.б.

18. Сыноолор жана өлчөөлөр аяктагандан кийин протокол түзүлөт Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сыноо лабораториясы. Форма

Протокол 2-тиркемеде келтирилген.

**4. Үлгүлөрдү алуу, идентификациялоо жана сактоо тартиби**

19. Үлгүлөрдү жүгүртүүгө байланыштуу иштерге талаптар буюмдар, аткаруучулар жана алардын өз ара аракеттенүү мүнөзү менен колдонулат сыноо ыкмаларын эске алуу менен.

**4.2. Милдеттүү сертификаттоо**

20. Сертификаттоо боюнча орган өтүнмө ээсине өтүнмө боюнча чечимди жөнөтөт бардык негизги шарттарды камтыган сертификацияны жүргүзүү тартиби жөнүндө зарыл маалыматтарды камтыган продуктуну сертификациялоо продукт үлгүсүн алуу.

21. Үлгүлөрдү алуу төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

– массалык түрдө өндүрүлгөн продукция үчүн – даяр продукциянын кампасында өндүрүүчүсү;

– продукциянын партиясы үчүн – партия жайгашкан жерде (кампада даярдоочунун даяр продукциясы, убактылуу сактоочу кампа, бажы кампада же алуучунун кампасында жооптуу сактоодо, контейнерде унаа);

– бир продукт үчүн - өндүрүш бирдиги жайгашкан жерде (өндүрүүчүнүн өндүрүш жеринде, продукт орнотулган жерде сатып алуучу, убактылуу сактоочу кампада).

Контролдук үлгүлөрдү сактоо мөөнөтү жана шарттары, алардын саны тандап алуу актысында белгиленет. Сыноо кагаздарынын жарактуулук мөөнөтү үлгүлөрү сертификаттоо боюнча орган тарабынан белгиленет.

**4.3. Шайкештик жөнүндө декларация**

22. Үлгүлөрдү алуу өтүнмө ээси тарабынан жүргүзүлөт же макулдашуу боюнча Сыноо лабораториясы (эгерде башкасы техникалык регламент) шайкештикти декларациялоо схемасына жараша жана далилдөөчү материалдарды түзүү зарылчылыгы, техникалык регламенттерде каралган, ошондой эле объекттин түрүн эске алуу менен шайкештикти ырастоо: сериялык чыгарылуучу продукциялар, партиялар буюмдар же бир продукт (продукция бирдиги).

23. Үлгүлөрдү алуунун натыйжалары үлгүлөрдү алуу актысында таризделет.

Актынын формасы 1-тиркемеде келтирилген. Актыга өкүлдөр кол коюшат арыз берүүчү.

24. Өтүнмө ээси продукциянын үлгүлөрүн аныктайт жана берет Сыноо лабораториясы (борбордо) камсыз кылуу менен бир убакта үлгүлөр - аларды тандоо актысы.

25. Эгерде үлгүлөрдү алуу Сыноонун өкүлү тарабынан жүргүзүлсө лабораторияда (борбордо), андан кийин үлгүлөрдү алуу актысы Сыноо тарабынан түзүлөт лаборатория (борбор) 1-тиркемеде келтирилген форма боюнча.

**4.4. Өрттөн коргоонун сапатын аныктоо**

26. Үлгүлөрдү алуу өтүнмө ээси тарабынан жүргүзүлөт же макулдашуу боюнча Сыноо лабораториясы, эгерде өтүнмө ээси төлөм келишимине кол койсо үлгүлөрдү алуу менен байланышкан чыгымдар (саякат, транспорт ж.б.у.с. чыгымдар).

27. Үлгүлөрдү алуу алдында кайра иштетилгенди текшерүү аныктоо үчүн материалдардын жана конструкциялардын өрткө каршы курамдары тышкы көрүнүшүнүн техникалык документтердин талаптарына ылайык келүүсү.

28. Жыгачтан үлгү алуу негизинен жерлерде жүргүзүлөт өрткө каршы объектинин аянты боюнча бирдей аралыкта, ар кандай конструкциялардын турлеру (карталар, каптоо жана башкалар), ошондой эле жерлерде, сапат анын иштетилиши күмөндүү. үлгү болушу керек отко чыдамдуу жыгачтын үстүнкү катмары (кыргыны) узундугу 50дөн 60 мм, туурасы 25тен 35 ммге чейин, калыңдыгы 1,5тен 2,5 ммге чейин. Жыйынтыктар боюнча үлгү алуу, проба алынган жерди көрсөтүү менен протокол түзүлөт ар бир үлгү. алынган үлгүлөрдүн саны болбошу керек объекттин ар бир 1000 м² өрткө каршы бетинен төрттөн кем эмес (имараттар) же эгерде кайра иштетүү аянты 1000 м²ден аз болсо, бүт объекттен. Үлгүлөр комиссиянын негизинде тандалышы керек. Кабыл алынган учурда өрткө каршы дарылоонун сапатын текшерүү, тандоо, актыны толтуруу жана таңгактоо курамына кирген комиссия тарабынан жүргүзүлөт иштетүүнү аткарган уюмдун өкүлү жана өкүлү өрткө каршы дарылоонун кардары.

29. Текстильдик материалдарды сыноо үчүн үлгүлөр алынат өрүү багытында (узуну боюнча) жана өрүү багытында (эни боюнча). Үчүн тесттер, ал өлчөмдөгү текстиль материалдарынын үлгүлөрүн тандоо зарыл 200 × 170 мм өрткө каршы дарылоо менен: базанын багытында сегиз (бойдон узундугу) жана сегиз өрүү багытында (туурасы).

30. Сыноону баштоодон мурун Сыноо лабораториясына барыңыз

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине төмөнкүлөр берилет:

– курамында комиссиянын мүчөлөрү кол койгон үлгүлөрдү алуу актысы кайра иштеткен уюмдун өкүлдөрү жана өкүлү өрткө каршы дарылоо кардар;

– почта пакетине салынган үлгүлөрдү алуу күбөлүгү менен үлгүлөр; ар кимдин катышуусунда мөөр басылган жана кол коюлган (конверттин капкагында). комиссия мүчөлөрү;

– өрткө каршы курамга даярдоочу тарабынан берилген сапат паспортунун же сапат сертификатынын көчүрмөсү;

– кайра иштетүүнү жүргүзгөн убакыт жана уюм жөнүндө маалымат.

**1-тиркеме**

**AКT**

**үлгү алуу:**

**Тандоо датасы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Объекттин аталышы жана дареги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Өрткө каршы курамдын аталышы (маркасы): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Кайра иштетүү аймагы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Корголуучу курулуштардын түрү: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Отко чыдамдуу конструкцияларды эксплуатациялоо шарттары: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Иштетүү датасы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Үлгү алуу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Үлгү №** | **Үлгү алуу жери ( )** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |
| **7** |  |
| **8** |  |
| **9** |  |
| **10** |  |
| **11** |  |
| **12** |  |
| **13** |  |
| **14** |  |
| **15** |  |
| **16** |  |

**Уюмдун өкүлү \_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(кызматы) А.А.А (колу)

**Үлгүлөрдү алган адам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(**кызматы) А.А.А (колу)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(**кызматы) А.А.А (колу)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(**кызматы) А.А.А (колу)